
**radservZRv3　IPMIアップデート手順**

1. DOS起動可能のUSBにBMCのアップデートファイル（U\_BMCv0.1.zip）を解凍し、フォルダ内のファイルを全てコピーしてください
3. USBを接続し、サーバーの電源を入れます
4. マザーボードメーカーのロゴ画面で“F11”を入力し、BOOTメニューにアクセスします




1. BOOTデバイスから接続したUSBを選択し、起動します



1. 起動後、‘U\_BMC ROM.ima’を入力し実行します


　アップデートが開始されます(約6分)



1. コンソール上の“PASS”の表記を確認し、電源を落とします



1. USBを外し、再度サーバーの電源を入れてマザーボードメーカーのロゴ画面で‘Delete’を入力しBIOSメニューにアクセスします
2. BMC　Versionがアップデートされていることを確認します



以上